Ska du bygga om/renovera din lägenhet?

# Kraven från styrelsen är att

* Arbetena ska vara fackmannamässigt utförda.
* När det gäller el, vvs och gas, ska behörig firma anlitas. Sök på certifiering på <http://www.sakervatten.se/> och <https://e-tjanster.elsakerhetsverket.se/foretag/kolla-elforetaget>
* Om infällda rör ska användas i våtutrymme, ska rör-i-rör användas.
* Se till att dina hantverkare har tillgång till elcentral och pannrum ifall något skulle gå fel under renoveringen och de behöver stänga av vattnet eller byta en säkring.
* Dina grannar ska störas så lite som möjligt under renoveringen. Arbete får pågå mellan 08:00 och 20:00
* Inget material eller byggskräp får stå i våra gemensamma utrymmen utöver in och utflytt av material.
* Big Bag får stå på gatan, men max 48 timmar. Inga Big Bag får stå på trottaren utan tillstånd från polisen.
* Bifoga en enklare ritning/skiss på bygget (då har vi möjlighet att se om väggar ska flyttas/tas bort).
* Du ansvarar för att trapphuset hålls rent både under och efter bygget. **Det gäller både golv, trappa, ledstång, hiss och lägenhetsdörrarnas utsida.**
* Om hissens används ska väggarna i den täckas.

Fyll i dessa uppgifter och lämna **i styrelsens brevlåda** eller maila den till [styrelsen@brfborren36.se](mailto:styrelsen@brfborren36.se) i god tid innan byggstart. Du får inte börja bygga förrän du fått ett godkännande.

|  |  |
| --- | --- |
| Namn och telefonnummer till dig |  |
| Lägenhetsnummer (fyra siffror) |  |
| Vad som ska göras i lägenheten |  |
| När arbetet startar och slutar |  |
| Vilka hantverkare som anlitas och för vad |  |
| Behörighet/certifiering för arbeten med el, vvs och gas (bifoga certifikat) |  |
| Kontaktperson hos entreprenören för bygget, telefonnummer och e-postadress |  |

**Sätt också upp en lapp i trapphuset som innehåller information om:**

* Var arbetet sker.
* När det börjar och slutar.
* Kontaktuppgifter till dig och ansvarig byggare.

Har du frågor? Kontakta i så fall [styrelsen@brfborren36.se](mailto:styrelsen@brfborren36.se)